#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F030F4P6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IPNb=3
Mcu.Name=STM32F030F4Px
Mcu.Package=TSSOP20
Mcu.Pin0=PA0
Mcu.Pin1=PA1
Mcu.Pin2=PA2
Mcu.Pin3=PA3
Mcu.Pin4=PA13
Mcu.Pin5=PA14
Mcu.Pin6=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=7
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030F4Px
MxCube.Version=6.11.0
MxDb.Version=DB.6.0.110
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=Led1
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Output
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=Led2
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=Led3
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPIO_Output
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=Led4
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030F4Px
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.4
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=LedBlinking.ioc
ProjectManager.ProjectName=LedBlinking
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=CMake
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true
RCC.FamilyName=M
RCC.IPParameters=FamilyName,PLLCLKFreq_Value,TimSysFreq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=8000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
