#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
File.Version=6
GPIO.groupedBy=
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F030F4P6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SPI1
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IP4=TIM14
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F030F4Px
Mcu.Package=TSSOP20
Mcu.Pin0=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin1=PA0
Mcu.Pin2=PA4
Mcu.Pin3=PA5
Mcu.Pin4=PA6
Mcu.Pin5=PA7
Mcu.Pin6=PA13
Mcu.Pin7=PA14
Mcu.Pin8=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin9=VP_TIM14_VS_ClockSourceINT
Mcu.PinsNb=10
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030F4Px
MxCube.Version=6.11.1
MxDb.Version=DB.6.0.111
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.TIM14_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=Led
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Output
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PA4.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=Button2
PA4.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPIO_Input
PA5.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=CS
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Output
PA7.Mode=TX_Only_Simplex_Unidirect_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PF0-OSC_IN.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PF0-OSC_IN.GPIO_Label=Button1
PF0-OSC_IN.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PF0-OSC_IN.Locked=true
PF0-OSC_IN.Signal=GPIO_Input
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030F4Px
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.4
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=VoltAmperMeter.ioc
ProjectManager.ProjectName=VoltAmperMeter
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=CMake
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,4-MX_TIM14_Init-TIM14-false-HAL-true
RCC.FamilyName=M
RCC.IPParameters=FamilyName,PLLCLKFreq_Value,TimSysFreq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=8000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000
SPI1.CalculateBaudRate=4.0 MBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_16BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
TIM14.AutoReloadPreload=TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE
TIM14.IPParameters=Prescaler,Period,AutoReloadPreload
TIM14.Period=4
TIM14.Prescaler=8000
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_TIM14_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM14_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM14_VS_ClockSourceINT
board=custom
